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                                                       单位：元
	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	工地监控管理子系统
	广德1.0版
支持工地登记、位置标定，监控监测设备达标情况统计汇总功能；
支持对工地视频监控进行设置，实现现场视频监控；
支持对扬尘监测设备登记管理，实现扬尘实时数据监测、历史信息监测，扬尘数据分析汇总；
支持工地扬尘防治“6个百分百”问题处理、问题汇总统计。
	广德
	套
	1
	690000
	690000
	

	2
	绿色渣运管理子系统
	广德1.0版
支持渣土车辆的实时监控、单车监控、历史轨迹；
支持车辆油气耗、车辆限速、路径范围选定、车辆锁定/解锁；
支持途经车辆、离线车辆的查询；
支持车辆违规报警：超速、超时、违规线路、非法倾倒实时报警，通知责任人；
支持渣土企业管理、车辆登记，车辆维修保养、年审登记提醒。
	广德
	套
	
	
	
	

	3
	报警调度管理子系统
	广德1.0版
支持工地扬尘报警阀値的分级配置，报警通知对象的设置，自动报警、通知；
支持对车辆违规情况的报警设置，对车辆违规情况进行报警、通知；
支持对工地施工黑车违规车辆的报警设置、实时报警通知。
	广德
	套
	
	
	
	

	4
	多级部门及管理权限子系统
	广德1.0版
支持市级、县区级管理部门和基层管理部门、工地建设施工单位的登记管理；
支持对各种用户的登记管理；实现不同部门、不同角色用户的权限设置；
支持系统日志管理；数据库备份等功能。
	广德
	套
	
	
	
	

	5
	工地巡查APP系统
	广德1.0版
支持安卓智能手机对建设工地扬尘防治问题的巡查、现场登记管理；对工地扬尘监测数据的查看；对扬尘超标报警、违规作业车辆报警信息的查看。
	广德
	套
	
	
	
	

	6
	车牌识别子系统
	广德1.0版
支持对工地进出工程车辆的自动抓拍、车牌自动识别，与渣运监管的车辆数据进行对比，确认是否黑车。
	广德
	套
	
	
	
	

	7
	数据接口子系统
	广德1.0版
有接入省厅工地扬尘防治平台的数据接口
	广德
	套
	
	
	
	

	8
	软件服务费
	广德1.0版
第一年免费，以后每年为软件费用的13%
	广德
	年
	4
	40000
	160000
	

	9
	应用服务器
	1.宝德PR4860R，非OEM产品
2.机型：4U机架式服务器，含导轨采用优化机架式设计，主要部件均采用模块化设计，机箱内部管道式布线系统，免工具维护。
3.CPU：配置2颗Intel E7 处理器，每颗主频1.86GHz,缓存18M
4.内存：32G，整机配置32个内存插槽；
5.硬盘：2块300G/10000RPM/SAS硬盘，提供≥8个 2.5SAS/SATA/SSD热插拔硬盘扩展位，可内置2个2.5寸SAS盘；
6.Raid卡：配置8口通道高性能阵列控制器 本次做raid1数据保护；
7.网卡：集成Intel® I3504个千兆服务器以太网卡，支持I/O AT、负载均衡、链路汇聚、绑定冗余等特性；
8.HBA卡：配置PCI-E双端口光纤/HBA卡
9.集成前置DVD光驱
10.电源：标配1+1 1200W热插拔冗余电源，可选N+N或N+M冗余模式
11.工作环境稳定可达到55摄氏度
12.虚拟化支持：出厂预装单机版云管理平台软件，实现单节点服务器计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化，为上层用户提供弹性并可按需取用的单机虚拟计算、存储与网络资源，
13.服务器生命周期管理系统：使管理员能够从一个中央控制台设置、控制、自动运行、监控以及评测物理和虚拟服务器。其部署功能可以自动执行服务器设置，进而提高服务器配置的一致性和质量。借助此系统软件，用户可以控制服务器、减少服务中断次数并延长正常运行时间。
14.支持BIOS中/英文双界面设置向导
15.日志管理系统：记录和管理服务器相关信息，审计和检测系统状态并追踪入侵者，支持连接时间日志、进程统计、错误日志等功能
	宝德
	个
	1
	53000
	53000
	

	10
	视频服务器
	1. 宝德PR4860R，非OEM产品
2.机型：4U机架式服务器，含导轨采用优化机架式设计，主要部件均采用模块化设计，机箱内部管道式布线系统，免工具维护。
3.CPU：配置2颗Intel E7 处理器，每颗主频1.86GHz,缓存18M
4.内存：32G，整机配置32个内存插槽；
5.硬盘：2块300G/10000RPM/SAS硬盘，提供8个 2.5SAS/SATA/SSD热插拔硬盘扩展位，可内置2个2.5寸SAS盘；
6.Raid卡：配置8口通道高性能阵列控制器 本次做raid1数据保护；
7.网卡：集成Intel® I3504个千兆服务器以太网卡，支持I/O AT、负载均衡、链路汇聚、绑定冗余等特性；
8.HBA卡：配置PCI-E双端口光纤/HBA卡
9.集成前置DVD光驱
10.电源：标配1+1 1200W热插拔冗余电源，可选N+N或N+M冗余模式
11.工作环境稳定可达到55摄氏度
12.虚拟化支持：出厂预装单机版云管理平台软件，实现单节点服务器计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化，为上层用户提供弹性并可按需取用的单机虚拟计算、存储与网络资源
13. 服务器生命周期管理系统：使管理员能够从一个中央控制台设置、控制、自动运行、监控以及评测物理和虚拟服务器。其部署功能可以自动执行服务器设置，进而提高服务器配置的一致性和质量。借助此系统软件，用户可以控制服务器、减少服务中断次数并延长正常运行时间。
14. 14.支持BIOS中/英文双界面设置向导
15.日志管理系统：记录和管理服务器相关信息，审计和检测系统状态并追踪入侵者，支持连接时间日志、进程统计、错误日志等功能
	宝德
	个
	1
	53000
	53000
	

	11
	存储
	海康DS-A71024R
4U机架式24盘位、冗余电源、支持SATA硬盘；
支持外接SAS扩展柜；64位多核处理器、内存4GB，可扩展至64G；
支持24盘位磁盘阵列；1024Mbps接入带宽,2个千兆数据网口，可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，1个千兆管理网口；
流媒体模式：支持2Mbps视频可以同时支持256路接入，256路录像，256路转发；
支持视频流和图片进行混合直写存储；
支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。
支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；
网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP
	海康
	台
	1
	17280
	17280
	

	12
	硬盘
	西数WD4002FYYZ-31
尺寸为3.5英寸， 容量为4000G 7200转 128M缓存 接口为SATA3
	西数
	个
	36
	1230
	44280
	

	13
	千兆交换机
	海康DS-3E2528-H
1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗9.5瓦
配置：二层交换机，可用千兆电接口数量为24，可用千兆光接口数量为4
管理口：支持独立的console管理
交换容量为256Gbps
转发性能为转发率42Mpps
MAC地址表8K，支持MAC地址学习数目限制
支持VLAN,流量控制，ACL，QOS
支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	海康
	个
	1
	1656
	1656
	

	14
	拼接大屏
	九晟JS-4653L
LCD液晶显示单元，三星A+屏，拼缝5.3mm;分辨率1920*1080；
屏幕宽高比16：9；亮度500CD/㎡；对比度4500：1；
可视角度178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间8ms(G to G)；
色彩16.7M（8bit）;
输入接口：VGA×1路，DVI×1路，BNC×1路，YPbPr×1路，HDMI×1路；
输出接口：VGA×1路，DVI×1路，BNC×2路；
支持可选配接口 3G SDI(输入1路、输出1路)、DP、HDbaseT、TVI(输入1路、输出1路)网络源
工作温度0℃-50℃；工作湿度10%--90%(无凝露)；
寿命6万小时；
供电电源AC90-264V；工作功耗110W；
外形尺寸：1024mm×578.9mm×131.6mm，边框宽度为3.6mm（左/上）, 1.7mm（右/下）
	九晟
	台
	9
	8640
	77760
	

	15
	视频综合解码矩阵
	讯维XW-LAN0916
7U机箱，3槽位，单电源，单主控板，支持H265解码。
支持8路DVI输入和12路DVI输出，支持大屏拼接漫游。
	讯维
	套
	1
	43200
	43200
	

	16
	LED条屏
	九晟定制
室内双色LED显示条屏 规格Φ3.75
	九晟
	条
	1
	5760
	5760
	

	17
	电视墙柜
	合理定制
3*4空位、浸塑、冷轧钢
	合理
	套
	1
	24000
	24000
	

	18
	网络键盘
	欧凯诺OKN-NKB9000A
LCD触控屏，7英寸TFT ，显示分辨率800*480 ，四维摇杆
	欧凯诺
	台
	1
	3600
	3600
	

	19
	操作电脑
	宏基 D430
用于前端监控操作，配置内存4G硬盘500G集成显卡21寸液晶屏
	宏基
	台
	4
	4800
	19200
	

	20
	安装辅材
	国内名牌国标产品
管配件、线材、桥架、胶布等安装辅助材料
	国标
	批
	1
	3840
	3840
	

	21
	供电系统
	正泰 ZT-6
指挥中心供电系统，配置综合配电箱，1路总开关5路分开关，1个接地排
	正泰
	套
	1
	3360
	3360
	

	22
	不间断电源
	山特c6-10KVA
具有10KVA在线式UPS能力，包含主机、电池柜、4小时延时电池。
	山特
	套
	1
	62400
	62400
	

	23
	室内防静电地板
	鑫恒定制
规格600*600*32mm，HDW系统电阻1000000-1000000000Ω，硫酸钙防静电活动地板
	鑫恒
	平方米
	32
	221
	7072
	

	24
	操作台及座椅
	合理定制
4人台，4座位，有指挥座椅
	合理
	套
	1
	9216
	9216
	

	25
	指挥会议桌
	鑫恒定制
3米长会议桌，包括指挥桌椅
	鑫恒
	套
	1
	1920
	1920
	

	26
	指挥中心大门
	鑫恒定制
定制双开门，防盗门
	鑫恒
	套
	1
	768
	768
	

	27
	内墙包装
	鑫恒定制
装修：上部刷内墙漆，下部踢脚粘贴瓷砖
	鑫恒
	平方米
	92
	29
	2668
	

	28
	灯具插座组合开关
	正泰国标86型
灯具、插座、开关均为国标
	正泰
	批
	1
	768
	768
	

	29
	空 调
	格力品牌KFR-50LW 效能一级
	格力
	台
	1
	7200
	7200
	

	30
	防静电窗帘
	君杰定制
遮光、遮阳落地窗帘
	君杰
	个
	4
	576
	2304
	

	31
	灭火器
	淮海3kg
手提式干粉二氧化碳灭火器，规格3KG
	淮海
	个
	1
	288
	288
	

	32
	吊顶
	正兴定制
铝板 格栅灯
	正兴
	套
	1
	1920
	1920
	

	33
	防雷系统、接地系统
	万佳定制
防雷和接地系统包含监控中心三级防雷以及接地极等电位处理
	万佳
	套
	1
	10560
	10560
	

	34
	工地通信网络
	广电传输网络
支持工地通信网络传输具有无线、有线
	广电
	个
	20
	3600
	72000
	

	35
	监控中心通信网络
	广电专线20M
长途专线一条，带宽20M
	广电
	条
	1
	60000
	60000
	

	36
	
	广电专线100M
本地专线，带宽100M
	广电
	条
	1
	60000
	60000
	

	37
	LED显示屏
	嘉旭定制
配置户外P10单色LED ，尺寸1.37*0.95m
	嘉旭
	套
	20
	17600
	352000
	

	38
	主控制器
	嘉旭定制
工作环境为-20℃--60℃
工作电压为220V AC
供电为市电220v
	嘉旭
	
	
	
	
	

	39
	空气温湿度传感器
	嘉旭定制
温度测量范围：-30-70℃精度：0.1℃；
湿度测量范围：0-100%，精度：0.1%
	嘉旭
	
	
	
	
	

	40
	风速传感器
	嘉旭定制
测量范围：0~30m/s  精度：±0.2m/s ；
启动风速：0.2-0.4 m/s ；
引线长度：1.5米(可根据现场情况定制；) 
网络输出：RS485输出；
	嘉旭
	
	
	
	
	

	41
	风向传感器
	嘉旭定制
测量范围：16个方向   精度：±1° ；   
启动风速：0.3m/s    引线长度：1.5米(可根据现场情况定制)；   
★电压输出型 供电电压：24v  DC ；    
输出信号：RS485输出；
	嘉旭
	
	
	
	
	

	42
	PM2.5和PM10粉尘传感器
	嘉旭定制
工作温度范围：-20℃-50摄氏度
工作湿度范围：0-99%
平均无故障时间：大于等于3Y
颗粒物测量范围：0.3~1.0：1.0~2.5：2.5~10μm
颗粒物计数效率：50%@0.3μm  98%@>=0.5μm
颗粒物质量浓度有效量程：0~500 微克/立方米
精度：±10%左右
称准体积：0.1L
响应时间：小于等于10s
直流供电电压：Typ：5.0V Min：4.5V Max5.5V
最大工作电流：120mA
待机电流：小于等于200uA 
数据接口电平：L ＜0.8@3.3 H ＞2.7@3.3
	嘉旭
	
	
	
	
	

	43
	噪声传感器
	嘉旭定制
测量范围为40db~130db，分辨率为0.5db，精准度为±％5，A加权，频率范围：10-20KHz；频率计权为A，时间计权为F。
	嘉旭
	
	
	
	
	

	44
	配套传输
	广电施工包含施工辅助材料
网络传输具有无线
	广电
	
	
	
	
	

	45
	出入口抓拍机
	海康DS-TCG225D
摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；                   
传感器类型：1/1.8英寸  CMOS；                                    
低照度彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)                                     
快门：1/30秒至1/100,000秒；视频压缩标准：H.264/MJPEG；                        
图像分辨率：1920*1080；
内置8GTF卡支持64G      
支持3路继电器输出，支持道闸开、关、停，并集成有两个LED补光灯
	海康
	台
	20
	3600
	72000
	

	46
	网络高清高速球
	海康DS-2DE7330IWD-B
网络高清高速球机：E系列300万7寸红外；电源：AC24V，30W max；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.3-129mm, 30倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪 ；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡。
	海康
	台
	
	221
	4420
	

	47
	室外球机支架
	海康DS-1691ZJ
吊装室外球机支架
	海康
	个
	
	58
	1160
	

	48
	球机电源适配器
	海康DS-2FA1220-DW-CH
国标,VAC220V输入,AC24V2.2A输出,两线，两端带线
	海康
	个
	
	58
	1160
	

	49
	高清摄像机
	海康DS-2CD2T2CF-I5
高清摄像机：200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；
电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；
功耗 7W MAX；红外照射距离 最远达50米；
防护等级 IP67
支持H.265及H.264编码；最小照度 为0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；
快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm可选)；宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；
感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；
智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
	海康
	台
	60
	360
	21600
	

	50
	高清网络录像机
	海康DS-7608N-E2/8N
高清网络录像机：1U标准机架式IP存储，2盘位、1个HDMI、1个VGA同源输出、6路1080P解码、1个千兆网口+8个100M网口、1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0
采用DSP+ARM架构、嵌入式软硬件设计
支持8路80M接入、80M存储、80M转发
支持整机热备、ANR、智能检索、浓缩播放、车牌检索、人脸检索、热度图、客流量统计、视频摘要回放、分时段回放、超高倍速回放
	海康
	台
	20
	550
	11000
	

	51
	硬盘
	西数WD30PURX-78
尺寸：3.5英寸 容量：3TB 缓存： IntelliPower 64M 接口：SATA3
	西数
	个
	
	663
	13260
	

	52
	无线网桥客户端
	海康DS-3WF03C
5.8G无线网传客户端，支持覆盖范围3KM
	海康
	台
	40
	432
	17280
	

	53
	监视器
	海康DS-D5022FL
尺寸：22寸，分辨率：1080P；
亮度：250cd/m²，不含支架，直接挂机柜
	海康
	台
	20
	1853
	37060
	

	54
	配套施工
	广电施工包含配套施工零星材料以及施工安装费
	广电
	套
	
	3000
	60000
	

	合    计
	2089960
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