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              商城县信访视频系统建设项目
                  设备清单及详细参数
	一、县局视频会议系统

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	[bookmark: _GoBack]高清多点控制单元（MCU)
	套
	1

	2
	接访会商电子白板
	套
	1

	3
	信访接待厅终端
	套
	1

	4
	数字音频处理器
	台
	1

	5
	移动接访接人平台
	套
	1

	6
	高清摄像机
	套
	1

	7
	移动接访会议终端
	套
	1

	8
	高清录播系统
	套
	1

	二、县局显示系统

	1
	46寸液晶显示器2*2*2拼接大屏
	
	

	
	
	块
	8

	2
	前维护支架
	套
	8

	3
	拼接墙配件
	套
	8

	4
	拼接矩阵
	套
	1

	三、县局视频会议系统配套设备

	1
	操作电脑
	台
	1



	  2

	会议室装修
	项
	1

	四、乡镇、街道办接访会议系统

	1
	高清视频会议终端
	套
	19

	2
	高清屏幕
	台
	38

	3
	电视推车
	套
	19

	五、移动接谈系统

	1
	移动接访会议终端
	套
	19






	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	一、县局视频会议系统

	1
	高清多点控制单元（MCU）
	支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，要求采用专业嵌入式操作系统（非Windows、Linux系统）；不能采用PC架构，不得为工控机架构(无鼠标键盘和VGA接口)。
对操作用户具有分级管理功能，可自定义用户管理权限；
全网定制轮询：可以指定一个会场队列，不管会场连接在那一级MCU，均可以按照指定的顺序进行轮询，轮询随时可以调整；
MCU采用全中文管理界面，简单方便，具备多级管理员权限，可以分级别进行管理；能对整个系统内所有会场的情况进行实时监测显示，并能根据监测数据报告结果，用以判断故障；能记录会议过程中出现的各种故障信息和告警；能够提供对视频会议系统一些主要状态进行监测，包括MCU运行状态、传输线路状态、连接状态等；能监测终端的会议状态，如：终端的连接能力，连接的协议，连接的状态等；
可监测MCU硬件状态：温度、运转状态、及风扇转速等的状态；MCU支持网络通用的QoS保障技术；
具备至少2路1000Mbps RJ-45电口，且能够同时支持IPV4和IPV6协议
★支持全动态资源分配和全编全解功能，对每一路音视频独立编解码，接入不同分辨率终端的数量不同，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；
支持ITU-T H.261、H.263、H263+、H.264、H.264 high profile、H.264 SVC视频协议；
★本次投标设备要求具备至少30路高清会场接入能力，支持平滑扩容，单台设备可扩容至不少于100路高清会场接入；
支持1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF图像格式。
支持混速、混协议，即不同会议速率（768k、 1M、1.5M、2M等）、不同视频协议的终端参与同一个会议中。
支持ITU-T G.711、G.722、G.728、G.729、G.719音频协议,支持22Khz频响的宽频语音
支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20等多画面类型，具有30种或以上多画面模式切换，支持自定义的多画面显示位置
支持H.239双流标准，动态桌面辅流画面可达到1080P 50fps效果。
★要求支持全编全解技术及动态资源分配，随时加入不同分辨率、速率、帧率的会议节点，每个参会会场根据会议终端的编解码能力，均能够观看不同画质的图像，无需通过手动方式改变资源分配策略，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）。
★支持H.264 High Profile，终端可在768Kbps速率下发送1080P30fps辅流；提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）。
高清分屏时，MCU系统并发用户容量不减少；
★多点会议支持对称1080P60fps会议的召开，多个终端参会，查看终端接收和发送的视频都为1080P60fps分辨率。提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）；
★具备MCU资源池应用能力，多个MCU可组成一个MCU资源池，并在资源池内如有MCU出现故障时，会议自动在其他MCU上召开，对已在故障MCU上建立的多点会议无影响；提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）；
★具备先进的网络丢包恢复机制，在网络丢包20%的情况下，会议及接访的视频效果正常，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）
★具备先进的网络丢包恢复机制，在网络丢包70%的情况下，会议及接访的音频效果正常，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）
★具有AVC和SVC混合会议能力，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）；
★要求同数字音频处理器、移动接谈接入平台同一品牌；
	套
	1

	2
	接访会商电子白板
	实现文本双流传输、电子触控、批注功能；
最大可支持80吋以上显示屏或幕布；
支持使用触摸屏进行演示；
支持对批注内容进行保存，以便后期调阅；
可通过USB接口和视频会议终端相连接
支持多方交互演示；
支持对PC共享的双流内容进行批注；
支持使用电子笔在投影幕布、普通电视屏幕进行批注、演示。
	套
	1

	3
	信访接待厅终端
	要求采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构。
支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈
摄像机和终端分体式结构，包含高清终端、高清摄像机、数字麦克风、遥控器，且均为同一品牌
支持接入速率：128Kbps-6Mbps
★支持H.264high profile图像编码协议，支持至少以1.7Mbps速率发起点对点呼叫，视频分辨率可达1080P60Fps，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）。
★支持H.264SVC图像编码协议，呼叫多个终端，发送多路码流，其他终端根据带宽解码多路码流，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）。
支持G.711, G.722, G.722.1, G.722.1.C, G.728, G.719等音频协议，或其它20KHZ以上频宽的立体声音频协议。
视频支持H.261、H.263、H.263+、H.264图像编码协议，图像格式支持1080P25/30帧、1080P50/60帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、4CIF， CIF。
至少具备1个10M/100M/1000M自适应网口
支持通过IP网络的数字双流发送，可以实现局部放大功能，同时可设置会议室密码安全保护机制；
支持H.239双流协议，能够同时传输主流的会议画面和辅流的PC界面；
支持双流分辨率1080P60帧；
提供不少于3路高清视频输入、2路高清视频输出接口。高清输出显示具体内容可以自由指定为远端、近端、辅流图像；并能同步输出高清音频信号；
支持不少于3路音频输入、2路音频输出接口(包含数字接口)
麦克风具备自适应全双工动态回声抑制、自动增益控制、能自动消除空调风扇声、键盘打字声和GSM手机信号干扰声，全向拾音距离半径不小于6米，且在单个麦克风的情况下能实现立体声拾音；
数字音频输入口支持2个麦克风阵列级联，扩大拾音范围
支持在不同显示设备分别显示远端、本端或辅流；支持在一个显示设备以画中画、二分屏、三分屏等多种模式同时显示2路或3路图像。
★支持通过手写笔、触摸屏方式对双流内容进行标注,提供原厂盖章第三方权威机构证明文件
★具备网络丢包恢复技术，20%丢包时视频质量不受影响；提供厂家盖章的国内第三方权威检测报告证明
★具备网络丢包恢复技术，70%丢包时音频质量不受影响；提供厂家盖章的国内第三方权威检测报告证明
音频支持自动增益控制、自动噪音控制
支持键盘噪音消除
支持自适应回声消除等音频优化功能；
支持通过iPad、AndroidPad专用App对终端常用操作；
能够提供API接口，支持二次开发
支持中文界面管理
支持中文会场名显示
摄像机支持不低于1080P60fps的高清图像清晰度，12倍光学变焦；
★支持摄像头预置位图像预览；要求支持预置位不少于10个，需提供截图
★要求同多点控制单元、数字音频处理器、移动接谈接入平台同一品牌
	套
	1

	4
	数字音频处理器
	★全数字化矩阵设计，纯硬件DSP架构，标准机架设备，满足7*24小时连续无故障运行要求；
可与视频终端进行集成，具备噪声抑制、回音消除、反馈抑制、音频矩阵、调音台、均衡器等功能，全面优化视频会场声音效果。
总谐波失真应控制在≤0.01%，频响范围应为20~20KHz；
支持电话耦合功能，实现PSTN模拟电话的呼入、呼出，作为视频会议系统的音频备份功能；
支持至少8 路输入和8 路输出接口，每一路输入具备独立集成回音消除和噪音消除模块，能够与视频会议终端集成；
支持配置专用平板电脑用于单个会场的数字音频处理设备管理，支持图形界面，触控操作。
支持配置镜头联动模块后，可与手拉手麦克联动进行摄像跟踪定位。
★要求与高清多点控制单元同一品牌
	台
	1

	5
	移动接访接入平台
	★符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准；
支持H.460防火墙穿越协议；
支持TLS安全认证；
支持XMPP协议；
支持不少于1000个设备H.323或SIP注册 ；
支持至少5方并发呼叫，可扩容至100方并发呼叫；
支持移动接访终端的登录管理、账号设置及身份认证
支持注册终端通过E.164或SIP短号实现公私网互通；或非注册终端通过IP地址直接呼叫实现公私网互通
具备黑白名单功能，可根据IP地址对注册终端权限进行控制
★与高清多点接访控制单元、数字音频处理器同一品牌
	套
	1

	6
	高清摄像机
	1、 1/2.33”英寸CMOS传感器， 不小于12倍光学变焦。
2、支持4K传感器、1080p 60帧/秒、1080p 30帧/秒、720P 60帧/秒,720P 30帧/秒全高清的格式视频。
3、至少支持65°水平视角，可选择支持85°水平视角
4、摇摄半径不小于180°
5、水平旋转范围不小于+ / - 100°
6、俯仰不小于+ 20° / - 30°的转动范围
★7、要求与高清视频会议终端同一品牌
	套
	1

	7
	移动接访会议终端
	支持Windows 7、8系统、Macbook OS系统或手机、平板电脑支持苹果、安卓系统；
支持ITU-T H.323、IETF SIP协议
音频支持lG.711U、G.711A、G.722.1C、G.722.1、G.719
支持视频私密保护（关闭本地视频）
支持自动增益控制 (AGC)
支持通过移动网络接入至内网线路会议中参加全网大会
支持ITU标准化组织的H.323标准和IETE组织提出的SIP协议，能够和其他符合该类国际标准的视频会议产品进行互相通信。
图像编码标准符合ITU H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC等国际标准。
视频图像格式应支持CIF、4CIF、XGA、HD720P25帧/秒
支持20KHZ或以上宽频高清音质。支持标准化音频编码G.711a/u、G.722、G.728、G.722.1C、G.722.1C、G.719等。具备自动回声消除、自动增益控制、键盘噪声消除。
具有 ITU H.239双流标准支持能力，终端发送双流时，要求其主流分辨率和帧率均不得降低。并可以通过IP网络发送双流内容。
视频支持H.263、H.263+、H.264 HighProfile、H.264SVC，支持H.239, BFCP内容协议
支持视频、音频丢包恢复技术。
支持自动回声消除 (AEC)
支持音频丢包恢复技术
支持键盘噪音消除
本次招标要求20方用户许可
	套
	1

	8
	高清录播系统
	符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准；
采用嵌入式操作系统，支持双电源冗余；
会议录制速率64Kbps—4Mbps之间动态可调；
在2Mbps会议带宽下可实现1080p 50fps高清录制；
支持至少1000小时录制；
支持同时录制至少6组会议，其中至少3组进行直播或点播；支持至少500路视频直播或web点播，单机可扩容至1,000并发；
视频编解码支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile；
支持ITU-T G.711、G.729A、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C等音频编解码标准
支持高保真立体声音频，和所投终端和MCU配合可实现立体声录制效果；
图像格式支持QCIF、CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720p 25/50fps、1080p 25/50fps；
支持ITU-T H.239和IETF BFCP标准；
支持单点会议录制，即视频终端直接呼叫录播服务器进行录制；
支持多点会议录制，可以通过MCU添加录制链接的方式实现多点会议录制；
★支持用户生成内容上传，内容格式包括MP4、MOV、RAW、WMV；需提供截图
支持会议中对已有内容的调用，可以将已有内容在会议中进行观看。
支持实时会议直播，并且可以提供2路不同的直播速率，以满足不同网络带宽下的用户均可以看到清晰流畅的直播效果；
完善的文档和用户授权、认证管理机制；
简便易用的中文管理界面；
支持管、用分离，管理员和普通用户使用不同风格界面以适应不同需求；
支持外部网络存储，可以指定FTP Server，自动定时将录制的内容备份的大容量的磁盘系统；
在支持本地录制的同时，可以实时将本地录制的内容进行会议直播；
★支持在PC、平板电脑、手机等多种设备下观看点播和直播；需提供截图
★支持PC在观看视频点播或直播时，可以自主选择观看模式，即图像和内容窗口可以任意选择放大或缩小其中一个，需提供不同观看模式的截屏；
★要求与高清多点控制单元、数字音频处理器同一品牌
	套
	1

	二、县局显示系统

	1
	46寸液晶显示屏（2*2*2）
	尺寸：46英寸；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
对比度：4500:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：3.5mm；
输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；
输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；
可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源;
功耗：≤111W；
电源要求：AC 90-264V～；
寿命：≥60000 小时；
工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；
外形尺寸：1022.08mm(W) x 576.67mm(H) x 120.3mm(D)；
边框宽度 2.3mm（左/上）, 1.2mm（右/下）
★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
★具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
★LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。
★LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
	块
	8

	2
	前维护支架
	定制
	套
	8

	3
	拼接墙配件
	定制，含分配器、底座和设备系统中配套的VGA/视频/RS-232/网络线等线缆（含信号源线缆）、及电源排插等，所用线缆均为国际知名产品
	套
	8

	4
	拼接矩阵
	1、全数字化切换，每种无缝输出卡都能实现真正实时的无缝切换，
2、本次配置≥8路信号输入，≥8路信号输出。
3、每种拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游；
4、预览卡能实现视频预览并切换功能；
5、支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.4a；
6、HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出；
7、HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，
8、支持POE对外供电；
9、支持字符叠加； 
★10、支持分辨率≥4Kx2K；
11、插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数。
	套
	1

	三、县局视频会议系统配套设备

	1
	操作电脑
	i5 4570/4GB/1TB/1G独显/19.5显示屏
	台
	1

	2
	会议室装修
	定制（按国家相关标准及视频会议环境要求进行）
	项
	1

	四、乡镇、街道办接访会议系统

	1
	高清视频会议终端
	要求采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构。
支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈
摄像机和终端分体式结构，包含高清终端、高清摄像机、数字麦克风、遥控器，且均为同一品牌
支持接入速率：128Kbps-3Mbps
★支持H.264high profile图像编码协议，支持至少以1.7Mbps速率发起点对点呼叫，视频分辨率可达1080P60Fps，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）。
★支持H.264SVC图像编码协议，呼叫多个终端，发送多路码流，其他终端根据带宽解码多路码流，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）。
支持G.711, G.722, G.722.1, G.722.1.C, G.728, G.719等音频协议，或其它20KHZ以上频宽的立体声音频协议。
视频支持H.261、H.263、H.263+、H.264图像编码协议，图像格式支持1080P25/30帧、1080P50/60帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、4CIF， CIF。
至少具备1个10M/100M/1000M自适应网口
支持通过IP网络的数字双流发送，可以实现局部放大功能，同时可设置会议室密码安全保护机制；
支持H.239双流协议，能够同时传输主流的会议画面和辅流的PC界面；
支持双流分辨率1080P60帧；
提供不少于3路高清视频输入、2路高清视频输出接口。要求采用嵌入式操作系统，非PC架构，非工控机架构。
支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈
摄像机和终端分体式结构，包含高清终端、高清摄像机、数字麦克风、遥控器，且均为同一品牌
支持接入速率：128Kbps-3Mbps
★支持H.264high profile图像编码协议，支持至少以1.7Mbps速率发起点对点呼叫，视频分辨率可达1080P60Fps，提供厂家在国内第三方权威检测报告证明；（复印件加盖制造商公章）。
★支持H.264SVC图像编码协议，呼叫多个终端，发送多路码流，其他终端根据带宽解码多路码流，提供厂家在国内第三方权威检测高清输出显示具体内容可以自由指定为远端、近端、辅流图像；并能同步输出高清音频信号；
支持不少于3路音频输入、2路音频输出接口(包含数字接口)
麦克风具备自适应全双工动态回声抑制、自动增益控制、能自动消除空调风扇声、键盘打字声和GSM手机信号干扰声，全向拾音距离半径不小于6米，且在单个麦克风的情况下能实现立体声拾音；
数字音频输入口支持2个麦克风阵列级联，扩大拾音范围
支持在不同显示设备分别显示远端、本端或辅流；支持在一个显示设备以画中画、二分屏、三分屏等多种模式同时显示2路或3路图像。
★通过手写笔、触摸屏方式对双流内容进行标注,提供原厂盖章第三方权威机构证明文件
★具备网络丢包恢复技术，20%丢包时视频质量不受影响；提供厂家盖章的国内第三方权威检测报告证明
★具备网络丢包恢复技术，70%丢包时音频质量不受影响；提供厂家盖章的国内第三方权威检测报告证明
音频支持自动增益控制、自动噪音控制
支持键盘噪音消除
支持自适应回声消除等音频优化功能；
支持通过iPad、AndroidPad专用App对终端常用操作；
能够提供API接口，支持二次开发
支持中文界面管理
支持中文会场名显示
摄像机支持不低于1080P60fps的高清图像清晰度，12倍光学变焦；
★支持摄像头预置位图像预览；要求支持预置位不少于10个，需提供截图
★同高清多点控制单元、数字音频处理器、移动接谈接入平台同一品牌
	套
	19

	2
	高清屏幕
	屏幕尺寸：≥50英寸
分辨率：4K（3840*2160）
屏幕比例：16:9
接口参数	
HDMI接口：≥2*HDMI
网络接口：1×网络接口 
USB接口：≥2×USB2.0接口
其他接口：1×AV输入、1×AV输出
	台
	38

	3
	电视推车
	双屏移动电视支架
材质：高强度铝合金材质
工艺：铝合金，表面阳极氧化，一体式底座
适合尺寸：40’’ ～60’’
上下升降高度：1100-1700MM
承重范围：≥120KG
	套
	19

	五、移动接谈系统

	1
	移动接访会议终端
	支持Windows 7、8系统、Macbook OS系统或手机、平板电脑支持苹果、安卓系统；
支持ITU-T H.323、IETF SIP协议
音频支持lG.711U、G.711A、G.722.1C、G.722.1、G.719
支持视频私密保护（关闭本地视频）
支持自动增益控制 (AGC)
支持通过移动网络接入至内网线路会议中参加全网大会
支持ITU标准化组织的H.323标准和IETE组织提出的SIP协议，能够和其他符合该类国际标准的视频会议产品进行互相通信。
图像编码标准符合ITU H.263、H.264、H.264 HP、H.264 SVC等国际标准。
视频图像格式应支持CIF、4CIF、XGA、HD720P25帧/秒
支持20KHZ或以上宽频高清音质。支持标准化音频编码G.711a/u、G.722、G.728、G.722.1C、G.722.1C、G.719等。具备自动回声消除、自动增益控制、键盘噪声消除。
具有 ITU H.239双流标准支持能力，终端发送双流时，要求其主流分辨率和帧率均不得降低。并可以通过IP网络发送双流内容。
视频支持H.263、H.263+、H.264 HighProfile、H.264SVC，支持H.239, BFCP内容协议
支持视频、音频丢包恢复技术。
支持自动回声消除 (AEC)
支持音频丢包恢复技术
支持键盘噪音消除
要求1方用户许可
	套
	19





