[bookmark: _Toc6809][bookmark: _Toc24347]第四章 采购内容清单及技术参数
（一）采购内容清单：
	序号
	设备名称
	数量（套）

	1
	交互式触摸一体机
	682

	2
	互动教学软件
	682

	3
	教学智能笔
	682

	4
	壁挂视频展台
	682

	5
	组合推拉绿板
	682



（二）技术参数：
	序号
	设备名称
	参数要求
	单位

	1
	65寸液晶触摸一体机
（主要设备参数）
	一、基本配置：
1.	屏体尺寸：≥65英寸， 显示比例(16：9)；
2.	★分辨率：显示分辨率3840×2160，水平可视角度≥178°；（提供国家级权威机构检测报告复印件，加盖厂家公章）
3.	★触摸技术：红外感应技术，windows系统支持10点触控 10笔以上同时书写, 书写屏采用全钢化防眩光玻璃，防划防撞能承受重物撞击。（需提供质量检测报告证明）；
4. 接口要求
前置接口功能：触摸�USB*1、HDMI*1， USB*2, PC�PW*1。
5.	两侧各需提供不少于16个侧边菜单栏物理快捷键，带中文和英文标题，能快捷一键切换批注到桌面、智能笔、屏幕录制、插入文件、展台、软键盘，等功能 ；
6.	★防眩光：采用4mm厚AG钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于1%（以上各项参数需提供质量检测报告证明）；（提供相关认证检测报告证明）
7.	屏幕校准定位： 支持4点、9点、16点等三种以上定位方式；
8.	无信号源自动关机：支持开机后，若检测不到信号源，例如OPS电脑故障无信号，将自动关机；
9.	支持一键锁屏，锁屏后屏幕无法触摸，并提示触摸已锁；
10.	一体机前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换并支持相同定位方式；
11.	支持安卓状态栏快捷键一键黑屏节能，并通过触摸实现激活功能。
12.	实现在安卓系统下可以批注、擦除、翻页、更改页面颜色、清空、保存文件等功能。
13.为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有OPS接口，针脚数≥80pin，拒绝厂商专有接口。
14.安卓软件应用加锁：可对应用程序进行设置密码锁定管理；
15. 系统助手：方便进行快速文件分类、锁屏、返回主页；
16. 智能光控功能： 根据环境光和灯光的变化，自动调节屏幕亮度，达到最佳显示效果；
二、电脑配置：
★微型工控PC设计，CPU ≥Intel Core I5（CPU7500及以上）、主频3.4GHz或以上配置，内存≥8GB、固态硬盘≥128GB并具有防震功能，开放式可插接INTEL规范接口并支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs ；
三、智能遥控器：
智能遥控器：支持通过遥控器对OFFICE PPT上下翻页，一键锁屏功能，锁定后机器无触摸操作，机器上所有物理按键无作用，遥控器上除了童锁键，其它功能均无效；支持模拟键盘一键启动WINDOWS开始菜单、一键打开白板软件等；
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互动教学软件（主要设备参数）
	与液晶一触摸一体机为同一品牌
（一）白板软件功能：
1.软件图标：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识，提供包括普通笔、智能笔、毛笔、荧光笔、竹笔等在内的至少11种笔批注效果；
2.批注状态切换：书写和鼠标两种状态的一键切换。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景；（提供权威检验报告复印件，加盖厂家印章，开标时提供厂家证明文件原件备查）
3.智能识别：能智能识别出书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为，实现这三种功能不需要切换或选择不同的工具或笔。智能识别到所绘制的几何图形后，可进行智能修正，所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数；
4.★一笔绘图：提供语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、实验、五线谱等教育学科一笔绘图，数量达1000种以上。提供金融、电力、交通、生活、公共安等400种以上一笔绘图，支持对绘制的图形填充、调整大小、旋转、锁定、复制、图层调整、轮廓线条填色等常用功能；
5.★菜单显示比例设置：可以根据用户的需求，按不同比例（100%、150%、200%、250%等）设置白板软件的工具条图标显示比例；（提供权威检验报告复印件加盖厂家公章，开标时提供厂家证明文件原件备查）
6.页面功能：可新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。可支持一键删除所有空白页，方便老师快速管理和保存有效页面。
7.教学工具：常用教学工具：提供浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。白板页面内嵌浏览器可支持PPT、word、pdf等外部文档播放，方便在同一页面同时展示文档和板书。
8.专用学科工具：能按学科分类提供至少10门以上学科、50个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学、计算机等学科，内容包括但不仅包括：汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、复数运算、光学实验、元素周期表、国内外名著、乐器工具、电学、星座等教学常用工具。教师可使用电学工具组装电路图、设置电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验。教师可使用汉字工具进行描红，能识别用户书写的汉字笔顺是否规范。
9.背景功能：用户可以自定义页面背景的颜色和图案，提供多种常用颜色以及图案的背景供用户使用，能至少提供10种以上常见作业本，例如汉字田字格、拼音、课文、方格、英文、音乐五线谱等常用的教学背景模板。并可调整背景放置方式，可设置默认背景。
10.中英文翻译：支持在文本框内输入中文、英文单词或句子，用户点击翻译按钮，软件会自动实现中译英或英译中，翻译结果可插入文本框中；
11.配套试题库：可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库；
12.★配套实验软件：提供幼儿科学、小学科学、中学理化生仿真三科仿真实验软件；提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；数量不少于500个；
13．网络教学资源：
提供厂家网上教学资源中心、国家中央电化教育馆教学资源库，并通过白板软件一键登陆；网上教学资源网站，应包括人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等多个教材的资源；教材资源可提供五5000个以上JAVA动态交互课件、10000个以上Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等多媒体资源，资源总数超过13万个。在平台首页智能统计、显示；
14.	★白板批注嵌入office功能：可把当前批注保存Word/PowerPoint/Excel/Visio/PDF等文档，生成注释保存。再次打开以上格式文件时，批注内容不错位。
（二）远程集控系统：
1. 1.网页集控平台：监控管理平台采用B/S架构设计，可在WINDOWS、ANDROID、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆操作。
2. 2.★远程控制开关机：通过校园网络连接多个教室一体机设备，集中远程控制各设备的定时开关机。
3. 3.设备分组管理：管理员在集控平台可以对校园内各教室的一体机设备进行分组设置。
4. 4.★实时监控设备屏幕：可远程对多个教室一体机设备屏幕画面进行实时监控。可灵活设置获取设备更新的时间，也可以实时刷新了解设备当前情况。
5. 5.★远程发布信息：通过远程集控系统可统一对监控设备进行信息发布，通过网络平台传输信息到播放终端以滚动字幕的方式播放，可设置发布信息播放的时间和位置。
6. 6.远程查看使用状态和信息：可以实时查看连接上的各个教室一体机设备的开关机状态，联网情况，还有系统信息。
7. 7.★报表统计功能：可对远程控制的一体机设备的开机频率、开机时间、操作系统和指令执行统计，统计数据采用直观的图表形式，统计数据还可以导出为Excel和Word文档。
8. 8.用户管理功能：控制平台具有高安全性，实施用户权限管理，降低集中管理风险。
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教学智能笔

	1．支持对白板软件、PPT、PDF等远距离播放、翻页等操作；
2．支持一键启动/退出PPT播放，一键启动PPT批注等功能；
3．支持在白板软件中，智能笔一键切换批注和鼠标状态，一键切换书写和擦除状态；
4．实现对当前白板软件页面上视频的播放或暂停等控制；
与液晶一触摸体机为同一品牌，方便维护；
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	壁挂视频展台
	硬件部分：与触摸一体机为同一品牌
1.外观材质： 冷扎钢；
2.图像传感器：1/2.5英寸CMOS专业图像传感器；
[bookmark: _GoBack]3.图像像素：≥1000万像素；
4.支持幅面：A4；
5.输出格式：MJPG，YUV；     
6.自动光圈,自动白平衡，支持幅面的90度旋转；
7.打开方式：高级液压拉杆设计，并自带隐藏式拉手,主拍摄杆可以进行180度旋转以及90度折叠，过程中任意停留，任意拍摄；
8.光源： LED补光灯，带开关控制；
9.内置机箱锁,安全防盗；
10.扫描图片格式：JPG，TIF，PNG，BMP；
11.录像格式： AVI；
软件部分：
1.实时批注，多种文字图形等工具选择；
2.多分辨率选择，支持高速/高质视频模式，可调节1:1显示/适应屏幕，显示比例一键选择；
3.自动调整白平衡，自动调整曝光动态。可以动态即时旋转，能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正；
4.对比教学功能2、3、4分屏，可以同时打开多个图像；
5.拍照，支持多种图片格式，默认为JPG格式，可修改存储路径，可按时间命名或自定义文件名。可设置彩色、黑白、灰度模式，自动纠斜，亮度、曝光、对比度等图像设置，自动降噪；
6.屏幕录像，一键录制指定屏幕范围的所有信息，方便制作教学视频；
7.所展示材料实时生成电子卷宗；可以控制管理影像传输；
8. 配套软件具有课件制作扫描和管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册并自带阅读，文字识别，ppt、word图像视频一键导入功能，配套软件支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件；
9.快速抓图功能，轻松捕获实时视频图片，插入到文档等应用中；
10.支持滚动鼠标滑轮实现图像20%-999%缩放，可进行视频实时的放大和缩小；
11.邮件功能：扫描存盘之影像可经由电子邮件软件E-mail至他方；
12.PDF保存：扫描的任何文档都可以直接合并保存为PDF或TIFF文件；
13.高速扫描：1秒/张，可进行手动扫描和定时自动扫描，自定义设置图像存储路径。可自动连拍，识别纸张后自动拍摄非人工设置间隔时间拍摄；
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	组合推拉绿板
	1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶触摸一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。
2.基本尺寸：≥4000mm×1300mm，可根据所配触摸一体机适当调整，确保与触摸一体机的有效配套。
3、书写板面为亚光墨绿色，采用优质烤漆钢板，厚度0.3mm。板面、漆膜硬度为6H、光泽度≤6光泽单位，粗糙度为Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。背板选用优质蓝色防锈亚光彩涂钢板，纵向间隔80mm压有20mm专利加强筋，增强板体强度。
4、内芯材料选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度14mm。采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
5、上轮采用减震消音双滑道吊轮，下轮采用1字型平轮单滑动结构，滑轮使用高精度轴承，滑动流畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各2组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。
6、边框连接部分采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格≦100mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO注册商标标识，无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。
	



